{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["季节性安全检查表"]
["检查人：",null,null,"检查日期："]
["序号","检查项目","检 查 标 准","检查方法或依据","检查评价"]
[{"$nulls":4},"符合","不符合及主要问题"]
[1,"春季安全检查","春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。","现场检查"]
[2,"夏季安全检查","夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、安全管理部应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。","现场检查"]
[3,"秋季安全检查","秋季安全大检查应以防火为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。安全管理部对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的防泄漏情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。","现场检查"]
[4,"冬季安全检查","冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和防泄漏等情况认真检查。对可燃气体报警仪、的完好状况进行检查。对储存和使用化学品的场所进行检查，对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。","现场检查"]
[]
["每季度不少于一次检查"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}